**取替後の玄関ｻｯｼ引違戸**

**引手ﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙで引きやすくなりました。**

ﾗﾝﾏ部分無くすことにより建具の高さを高くすることができました。

**取替前の玄関ｻｯｼ**

**外壁、土間ﾀｲﾙ既設そのまま**

**内部、壁、土間既設のまま**

**作業時間AM9:00～PM5:00**

**1日で作業終了**

**取替えたサッシ新和風調（柿渋調）**

**サッシ色、デザインはお客様の好みに合わせて選んでいただけます。**

**取り替え建具の高さだいぶ高くなりました。（ﾗﾝﾏ部分をなくしました。）**

屋内, 窓, 座る, 建物 が含まれている画像

自動的に生成された説明

**取替え前は純和風調でした。**

屋内, 座る, 窓, 建物 が含まれている画像

自動的に生成された説明